FLUOLITE / FLUOLITE / FLUOLITE

TRA c+c E1   

Einspeisung für TRA c+c-System. Länge der Zuleitung 1 Meter. Brandschutzklasse Eca, auf Anfrage auch Brandschutzklasse B2ca lieferbar. 
Gewicht: 0,4 Kg

Artikelnummer 30990060