Leuchtenprogramm / Feuchtraumleuchten / FLUOLITE

LZP für 2x LEDtube 1200   

Feuchtraumwannenleuchte für LED-Röhre. Kurzschlussschutz dank eingebauter Feinsicherung. Leuchtenunterteil aus glasfaserverstärktem Polyester, hellgrau, schwer entflammbar. Gespritzte Polycarbonat (PC)-Wanne mit Innenprismen. 3-tlg. Edelstahl-Verschlüsse. Multifunktionale Schnellmontage mit Befestigungsklammer aus Edelstahl (Leuchte einklipsbar). Ausrichten der Leuchte durch den variablen Verschiebebereich um 60 mm.

Lichtquelle: LEDtube
Dimmbarkeit: nicht dimmbar
Netzspannung: 230V/50Hz
Spannungsart: AC 
Schutzart: IP66
Schlagfestigkeit: IK07
Abmessung: Länge/Durchmesser 1265 mm, Breite 175 mm, Höhe 107 mm
Gewicht: 2,8 Kg

Artikelnummer 61056222