FLUOLITE

RKL-Z 2 DALI 830 2400lm 20W

Runde LED-Anbauleuchte, dimmbar. Geeignet für die Montage an Decke und Wand. Gehäuse aus profiliertem, weißlackiertem Stahlblech. Zylindrische, glatte Abdeckung aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA), opal. Sicherer Halt der Abdeckung durch Federverschluss. 3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt, Durchschleifen möglich. 2 Kabeleinführungen.

Lichtquelle: LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Dimmbarkeit: DALI
Netzspannung: 220-240V/50-60Hz
Spannungsart: AC/DC
Anschlussleistung max.: 20 W
Leuchtenlichtstrom max.: 2400 lm
Lichtausbeute max. Bestromung: 120 lm/W
Farbtemperatur max: 3000 K
Farbtoleranz (MacAdam): 3
Nennlebensdauer: 50000 h L80/B10
Schutzart: IP40
Schlagfestigkeit: IK02
Abmessung: Länge/Durchmesser 300 mm, Höhe 85 mm
Gewicht: 1 Kg

Artikelnummer 75151502