FLUOLITE

LUX-P 1-1500 DI-ID BASIC 840 9100lm 72W

LED Raster-Pendelleuchte mit direktem (72%) und indirektem (28%) Lichtanteil. Einstellbare Lichtleistung (MultiLumen), getrennt schaltbar, im Auslieferungszustand ist der Maximalwert eingestellt. Stabiler Leuchtenkörper aus Stahlblech weiß, niedrige, zeitlose Bauform. Doppel-Parabol-Raster aus hochglanzpoliertem Aluminium, reduziert Blendungen, UGR 19, so dass an Arbeitsplätzen mit PC-Bildschirmen in Büros, Geschäfts- oder Gesellschaftsräumen für optimale Beleuchtung gesorgt ist. Mit entsprechendem Zubehör geeignet zur Montage als Lichtband. Zugelassen für den Einsatz in Innenbereichen. Inklusive montiertem Anschlußkabel (5-Adrig, transparent), Y-Seilabhängung (Seil 2m) und Deckenbefestigung (Halter, Seilschraube und Baldachin).

Lichtquelle: LED, nicht austauschbar
Dimmbarkeit: nicht dimmbar
Netzspannung: 220-240V/50-60Hz
Spannungsart: AC/DC
Anschlussleistung min.: 35 W
Anschlussleistung max.: 72 W
Leuchtenlichtstrom min.: 4700 lm
Leuchtenlichtstrom max.: 9100 lm
Lichtausbeute min. Bestromung: 134 lm/W
Lichtausbeute max. Bestromung: 126 lm/W
Farbtemperatur max: 4000 K
Farbtoleranz (MacAdam): 3
Nennlebensdauer: 80000 h L80/B50
Schutzart: IP20
Schlagfestigkeit: IK02
Abmessung: Länge/Durchmesser 1545 mm, Breite 140 mm, Höhe 62 mm
Gewicht: 3,59 Kg

Artikelnummer 84867000