Leuchtenprogramm / Decken- und Wandleuchten / FLUOLITE

RKL-AQUA 4 2xLED HF 830 2100lm 18W

LED-Anbauleuchte rund mit opaler Abdeckung in erhöhter Schutzart, schaltbar über integrierten HF-Sensor. Geeignet für feuchte Umgebungen. Für die Montage an Decke oder Wand. Weißer Leuchtenkörper aus Polycarbonat (PC) mit Druckausgleichsstopfen. Bombierte, strukturierte Abdeckung aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA). Auch mit hochschlagfester Abdeckung aus Polycarbonat (PC) erhältlich. Sicherer und stabiler Halt der Wanne/Abdeckung durch innenliegende Verschlusstechnik. 5-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt, Durchschleifen möglich. 2 Kabeleinführungen. Zugelassen für den Einsatz in Innenbereichen und überdachten Außenbereich.

Lichtquelle: LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Dimmbarkeit: nicht dimmbar
Netzspannung: 230V/50Hz
Spannungsart: AC
Anschlussleistung max.: 18 W
Leuchtenlichtstrom max.: 2100 lm
Lichtausbeute max. Bestromung: 117 lm/W
Farbtemperatur max: 3000 K
Farbtoleranz (MacAdam): 3
Nennlebensdauer: 50000 h L80/B10
Schutzart: IP65
Schlagfestigkeit: IK02
Abmessung: Länge/Durchmesser 480 mm, Höhe 160 mm
Gewicht: 2,6 Kg

Artikelnummer 75201815