FLUOLITE

FLAT-E 625x625 ML MP BASIC 840 5600lm 46W

LED-Panel Deckenleuchte, inklusive separatem Betriebsgerät. Mikroprismatische Abdeckung. Stabiler und robuster Stahlrahmen, weiß. Sehr flache Bauform, Höhe 15 mm (zzgl. Betriebsgerät ca.40 mm). Geeignet für den Einbau in Systemdecken mit sichtbaren Trageschienen. Aufbaurahmen optional als Zubehör erhältlich.

Lichtquelle: LED, nicht austauschbar
Dimmbarkeit: nicht dimmbar
Netzspannung: 220-240V/50-60Hz
Spannungsart: AC/DC
Anschlussleistung min.: 30 W
Anschlussleistung max.: 46 W
Leuchtenlichtstrom min.: 3700 lm
Leuchtenlichtstrom max.: 5600 lm
Lichtausbeute min. Bestromung: 123 lm/W
Lichtausbeute max. Bestromung: 122 lm/W
Farbtemperatur max: 4000 K
Farbtoleranz (MacAdam): 3
Nennlebensdauer: 70000 h L80/B10
Schutzart: IP40
Abmessung: Länge/Durchmesser 621 mm, Breite 621 mm, Höhe 15 mm
Gewicht: 4,2 Kg

Artikelnummer 88090191