Leuchtenprogramm / Lichtbandleuchten und Lichtleisten / FLUOLITE

MINILITE MC 840 485lm 6W

LED-Lichtleiste aus Aluminium mit Schalter für Unterschrankmontage. Mit einstellbarer Lichtfarbe (3000K, 4000K). Minimale Abmessungen. Inklusive 2 Meter Anschlussleitung mit Stecker, je 2 Befestigungsklammern für Direkt- und 90° Winkelmontage, Kupplung und kurze Verbindungsleitung (ca. 30 cm) für Lichtbandmontage. Mit Schalter, einzeln schaltbar. Auch als Lichtband mit bis zu max. 10 Stück aneinander einsetzbar. Opal-transluzente Lampenabdeckung.

Lichtquelle: LED, nicht austauschbar
Dimmbarkeit: nicht dimmbar
Netzspannung: 230V/50Hz
Spannungsart: AC
Anschlussleistung max.: 6 W
Leuchtenlichtstrom max.: 485 lm
Lichtausbeute max. Bestromung: 84 lm/W
Farbtemperatur max: 4000 K
Farbtemperatur min: 3000 K
Nennlebensdauer: 25000 h L70/B50
Schutzart: IP20
Schlagfestigkeit: IK03
Abmessung: Länge/Durchmesser 545 mm, Breite 28 mm, Höhe 35 mm
Gewicht: 0,33 Kg

Artikelnummer 64550650