FLUOLITE

RKL 6 4xLED BASIC 840 5300lm 45W

Runde LED-Anbauleuchte. Geeignet für die Montage an Decke und Wand. Gehäuse aus profiliertem, weißlackiertem Stahlblech. Bombierte, strukturierte Abdeckung aus UV-beständigem PMMA (Acrylglas), opal. Sicherer Halt der Abdeckung durch Federverschluss. 3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt, Durchschleifen möglich. 2 Kabeleinführungen.

Lichtquelle: LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Dimmbarkeit: nicht dimmbar
Netzspannung: 220-240V/50-60Hz
Spannungsart: AC/DC
Anschlussleistung max.: 45 W
Leuchtenlichtstrom max.: 5300 lm
Lichtausbeute max. Bestromung: 118 lm/W
Farbtemperatur max: 4000 K
Farbtoleranz (MacAdam): 3
Nennlebensdauer: 50000 h L80/B10
Schutzart: IP40
Schlagfestigkeit: IK02
Abmessung: Länge/Durchmesser 600 mm, Höhe 165 mm
Gewicht: 2,8 Kg

Artikelnummer 75131671