Leuchtenprogramm / Feuchtraumleuchten / FLUOLITE

PAC-D EL 1200 DALI DV OPAL 840 4400lm 31W

LED Feuchtraum-Wannenleuchte, dimmbar.  Mit integrierter Durchgangsverdrahtung. Gehäuse aus schwer entflammbarem, glasfaserverstärktem Polyester (GRP) hellgrau. Alterungsbeständige, geschäumte Polyurethandichtung (PU). Mit integriertem LED-Konverter. Geräteträger weiß aus Stahlblech. Die LED-Module sind durch eine autorisierte Fachkraft austauschbar. Wanne aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA), opalisiert. Wannenverschluss aus Edelstahl. Einfache Deckenbefestigung mit beiliegenden multifunktionalen Schnellmontage-Befestigungsklammern aus Edelstahl (Leuchte einklipsbar). Ausrichten der Leuchte durch den variablen Verschiebebereich um 60 mm. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur, für Bereiche, in denen leitfähige Stäube zu erwarten sind.

Lichtquelle: LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Dimmbarkeit: DALI
Netzspannung: 220-240V/50-60Hz
Spannungsart: AC/DC
Anschlussleistung max.: 31 W
Leuchtenlichtstrom max.: 4400 lm
Lichtausbeute max. Bestromung: 142 lm/W
Farbtemperatur max: 4000 K
Farbtoleranz (MacAdam): 3
Nennlebensdauer: 60000 h L80/B10
Schutzart: IP65
Schlagfestigkeit: IK03
Abmessung: Länge/Durchmesser 1220 mm, Breite 90 mm, Höhe 105 mm
Gewicht: 2,2 Kg

Artikelnummer 63241375