FLUOLITE

AOT 1250 DALI 840 5000lm 42W

LED-Anbauleuchte mit opaler Abdeckung im klassischen Design aus Acrylglas (PMMA), dimmbar. Geeignet für die Montage an Decke und Wand. Leuchtenunterteil aus weiß lackiertem Stahlblech. Schaumstoff-Profildichtung. Eingebauter Geräteträger/Reflektor aus Stahlblech weiß. Riegelverschluss aus Polycarbonat (PC) weiß. 5-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt, Durchschleifen möglich. 2 Kabeleinführungen. Zugelassen für den Einsatz im Innenbereich.

Lichtquelle: LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Dimmbarkeit: DALI
Netzspannung: 220-240V/50-60Hz
Spannungsart: AC/DC
Anschlussleistung max.: 42 W
Leuchtenlichtstrom max.: 5000 lm
Lichtausbeute max. Bestromung: 119 lm/W
Farbtemperatur max: 4000 K
Farbtoleranz (MacAdam): 3
Nennlebensdauer: 72000 h L80/B10
Schutzart: IP50
Schlagfestigkeit: IK02
Abmessung: Länge/Durchmesser 1260 mm, Breite 105 mm, Höhe 87 mm
Gewicht: 2,3 Kg

Artikelnummer 70113065