Leuchtenprogramm / Decken- und Wandleuchten / FLUOLITE

RKL 3 2xE27 HF   

Anbauleuchte für (LED)-Leuchtmittel mit E27 Sockel. Rund mit opaler Abdeckung, schaltbar über integrierten HF-Sensor. Geeignet für die Montage an Decke und Wand. Gehäuse aus profiliertem, weißlackiertem Stahlblech. Bombierte, strukturierte Abdeckung aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA). Auch mit hochschlagfester Abdeckung aus Polycarbonat (PC) erhältlich. Sicherer Halt der Abdeckung durch Federverschluss. 3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt, Durchschleifen möglich. 2 Kabeleinführungen. Zugelassen für den Einsatz in Innenbereichen.

Lichtquelle: A60
Dimmbarkeit: nicht dimmbar
Netzspannung: 230V/50Hz
Spannungsart: AC 
Schutzart: IP40
Schlagfestigkeit: IK02
Abmessung: Länge/Durchmesser 375 mm, Höhe 125 mm
Gewicht: 1,5 Kg

Artikelnummer 75111103