FLUOLITE / FLUOLITE / FLUOLITE

SG 2-58 mit je 2 Halterungen   

Drahtschutzgitter für 2-flammige Langfeldleuchten bis 1600mm Länge. Verzinkter Stahl, geschweißt, mit 2 Halterungen aus verzinktem Stahl. 
Abmessung: Länge/Durchmesser 1605 mm, Breite 230 mm, Höhe 150 mm
Gewicht: 1,9 Kg

Artikelnummer 36078005