FLUOLITE / FLUOLITE / FLUOLITE

TRA-Tragschiene 58-2   

Trageschiene TRA aus profiliertem Stahlblech, weiß (nach RAL 9016). Länge 3065 mm. Individuell kürzbar. 
Abmessung: Länge/Durchmesser 3065 mm, Breite 65 mm, Höhe 30 mm
Gewicht: 2,2 Kg

Artikelnummer 36095025