FLUOLITE

FLAT-A 620 OP BASIC 840 3600lm 29W

Hocheffiziente LED Panel Anbauleuchte. Gehäuse Stahlrahmen, Höhe 48,5 mm, weiß. Opale Abdeckung für äußerst homogene Ausleuchtung. Schutzart IP 40 raumseitig, IP 20 deckenseitig. Bevorzugter Einsatzbereich in Büro- und Geschäftsräumen (in Bereichen ohne Bildschirmarbeitsplatz). Integrierte LED Leuchtmittel sind in der Leuchte nicht austauschbar.
Lichtquelle: LED, nicht austauschbar
Dimmbarkeit: nicht dimmbar
Netzspannung: 220-240V/50-60Hz
Spannungsart: AC
Anschlussleistung max.: 29 W
Leuchtenlichtstrom max.: 3600 lm
Lichtausbeute max. Bestromung: 124 lm/W
Farbtemperatur: 4000 K
Farbtoleranz (MacAdam): 3
Nennlebensdauer: 70000 h L80/B10
Schutzart: IP40
Schlagfestigkeit: IK06
Abmessung: Länge/Durchmesser 620 mm, Breite 620 mm, Höhe 48 mm
Gewicht: 7,5 Kg

Artikelnummer 88110050