FLUOLITE / FLUOLITE / FLUOLITE

TRA c+c E3   

Einspeisung für TRA c+c-System. Länge der Zuleitung 3 Meter. Brandschutzklasse Eca. 
Gewicht: 0,9 Kg

Artikelnummer 30990064