Leuchtenprogramm / Anbauleuchten / FLUOLITE

LUX 1xLED 1500 BASIC 840 3400lm 30W

LED Rasterleuchte. Stabiler Leuchtenkörper aus Stahlblech weiß, niedrige, zeitlose Bauform. Doppel-Parabol-Raster aus hochglanzpoliertem Aluminium, reduziert Blendungen, UGR 19, so dass an Arbeitsplätzen mit PC-Bildschirmen in Büros, Geschäfts- oder Gesellschaftsräumen für optimale Beleuchtung gesorgt ist. Geeignet zur Montage direkt an der Decke. Zugelassen für den Einsatz in Innenbereichen. Integrierte LED Leuchtmittel sind in der Leuchte nicht austauschbar.

Lichtquelle: LED, nicht austauschbar
Dimmbarkeit: nicht dimmbar
Netzspannung: 220-240V/50-60Hz
Anschlussleistung max.: 30 W
Leuchtenlichtstrom max.: 3400 lm
Lichtausbeute max. Bestromung: 113 lm/W
Farbtemperatur max: 4000 K
Farbtoleranz (MacAdam): 3
Nennlebensdauer: 50000 h L80/B10
Schutzart: IP20
Abmessung: Länge/Durchmesser 1510 mm, Breite 155 mm, Höhe 60 mm
Gewicht: 3,2 Kg

Artikelnummer 84861550