Leuchtenprogramm / Feuchtraumleuchten / FLUOLITE

PAC-D EL ML 1200 DV OPAL 830 4400lm 33W

LED Feuchtraum-Wannenleuchte, mit einstellbarer Lichtleistung (MultiLumen, im Auslieferungszustand ist der Maximalwert eingestellt) und integrierter Durchgangsverdrahtung. Gehäuse aus schwer entflammbarem, glasfaserverstärktem Polyester (GRP) hellgrau. Alterungsbeständige, geschäumte Polyurethandichtung (PU). Mit integriertem LED-Konverter. Geräteträger weiß aus Stahlblech. Die LED-Module sind durch eine autorisierte Fachkraft austauschbar. Wanne aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA), opalisiert. Wannenverschluss aus Edelstahl. Einfache Deckenbefestigung mit beiliegenden multifunktionalen Schnellmontage-Befestigungsklammern aus Edelstahl (Leuchte einklipsbar). Ausrichten der Leuchte durch den variablen Verschiebebereich um 60 mm. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur, für Bereiche, in denen leitfähige Stäube zu erwarten sind.

Lichtquelle: LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Dimmbarkeit: nicht dimmbar
Netzspannung: 220-240V/50-60Hz
Spannungsart: AC/DC
Anschlussleistung min.: 19 W
Anschlussleistung max.: 33 W
Leuchtenlichtstrom min.: 2600 lm
Leuchtenlichtstrom max.: 4400 lm
Lichtausbeute min. Bestromung: 137 lm/W
Lichtausbeute max. Bestromung: 133 lm/W
Farbtemperatur max: 3000 K
Farbtoleranz (MacAdam): 3
Nennlebensdauer: 50000 h L80/B10
Schutzart: IP65
Schlagfestigkeit: IK03
Abmessung: Länge/Durchmesser 1220 mm, Breite 90 mm, Höhe 105 mm
Gewicht: 2,2 Kg

Artikelnummer 63241366