Leuchtenprogramm / Lichtbandleuchten und Lichtleisten / FLUOLITE

MINILITE LED 12.6 830 1114lm 13W

LED-Lichtleiste aus Aluminium mit Schalter für Unterschrankmontage. Minimale Abmessungen. Inklusive 2 Meter Anschlussleitung mit Stecker, je 2 Befestigungsklammern für Direkt- und 90° Winkelmontage, Kupplung und kurze Verbindungsleitung (ca. 30 cm) für Lichtbandmontage. Mit Schalter, einzeln schaltbar. Auch als Lichtband mit bis zu max. 10 Stück aneinander einsetzbar. Opal-transluzente Lampenabdeckung.

Lichtquelle: LED, nicht austauschbar
Dimmbarkeit: nicht dimmbar
Netzspannung: 230V/50Hz
Spannungsart: AC
Anschlussleistung max.: 13 W
Leuchtenlichtstrom max.: 1114 lm
Lichtausbeute max. Bestromung: 88 lm/W
Farbtemperatur max: 3000 K
Nennlebensdauer: 20000 h L80/B10
Schutzart: IP20
Abmessung: Länge/Durchmesser 1175 mm, Breite 28 mm, Höhe 35 mm
Gewicht: 0,49 Kg

Artikelnummer 64550500