FLUOLITE / FLUOLITE / FLUOLITE

SK PAC 1-1500 BASIC OPAL 840 5900lm 43W

LED-UMRÜSTSATZ, Sanierungs-Kit PAC-Serie. Passend für PACNF und PAC-D. Im Lieferumfang enthalten sind, Geräteträger mit LED-Modul, opale PMMA-Wanne, Befestigung für den Geräteträger und Edelstahlverschlüsse für die Wanne.

Lichtquelle: LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Dimmbarkeit: nicht dimmbar
Netzspannung: 220-240V/50-60Hz
Spannungsart: AC/DC
Anschlussleistung min.: 25 W
Anschlussleistung max.: 43 W
Leuchtenlichtstrom min.: 3700 lm
Leuchtenlichtstrom max.: 5900 lm
Lichtausbeute min. Bestromung: 148 lm/W
Lichtausbeute max. Bestromung: 137 lm/W
Farbtemperatur max: 4000 K
Farbtoleranz (MacAdam): 3
Nennlebensdauer: 50000 h L80/B10
Abmessung: Länge/Durchmesser 1520 mm, Breite 90 mm, Höhe 60 mm
Gewicht: 1,6 Kg

Artikelnummer 36073000