FLUOLITE / FLUOLITE / FLUOLITE

Wanne PAC-D LED 2-1500 geperlt   

Wanne aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA), glasklar, innen geperlt, aussen glatt. 
Abmessung: Länge/Durchmesser 1550 mm, Breite 110 mm, Höhe 40 mm
Gewicht: 0,8 Kg

Artikelnummer 43890336