Leuchtenprogramm / Decken- und Wandleuchten / FLUOLITE

RKL 6 4xE27 BASIC   

Anbauleuchte für (LED)-Leuchtmittel mit E27 Sockel. Rund mit opaler Abdeckung. Geeignet für die Montage an Decke und Wand. Gehäuse aus profiliertem, weißlackiertem Stahlblech. Bombierte, strukturierte Abdeckung aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA). Auch mit hochschlagfester Abdeckung aus Polycarbonat (PC) erhältlich. Sicherer Halt der Abdeckung durch Federverschluss. 3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt, Durchschleifen möglich. 2 Kabeleinführungen. Zugelassen für den Einsatz in Innenbereichen.

Lichtquelle: A60
Dimmbarkeit: nicht dimmbar
Netzspannung: 230V/50Hz
Spannungsart: AC 
Schutzart: IP40
Schlagfestigkeit: IK02
Abmessung: Länge/Durchmesser 600 mm, Höhe 165 mm
Gewicht: 3,8 Kg

Artikelnummer 75131270