Leuchtenprogramm / Lichtbandleuchten und Lichtleisten / FLUOLITE

TRF LINEAR  WEIß 142 MB BASIC DV 5P 840 9500lm 60W

TRF LED-Lichtleiste mit einreihiger, linearer Lichtoptik aus PMMA. Medium Beam, 60° Abstrahlwinkel. Tragschiene und Lichteinsatz sind eine Einheit. Gehäuse aus profiliertem Aluminium mit Durchgangsverdrahtung, Stecksystem und Schnellverschlüssen.

Lichtquelle: LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Dimmbarkeit: nicht dimmbar
Netzspannung: 220-240V/50-60Hz
Spannungsart: AC/DC
Anschlussleistung max.: 60 W
Leuchtenlichtstrom max.: 9500 lm
Lichtausbeute max. Bestromung: 158 lm/W
Farbtemperatur max: 4000 K
Farbtoleranz (MacAdam): 3
Nennlebensdauer: 70000 h 
Schutzart: IP20
Schlagfestigkeit: IK02
Abmessung: Länge/Durchmesser 1420 mm, Breite 55 mm, Höhe 45 mm
Gewicht: 1,84 Kg

Artikelnummer 74145070