FLUOLITE / FLUOLITE / FLUOLITE

TRA c+c V5   

Verbindungsleitung für TRA c+c-System. Leitungslänge 5 Meter. Brandschutzklasse Eca. 
Gewicht: 1,7 Kg

Artikelnummer 30990067