FLUOLITE

STETTEN 1200 MP ML BASIC 840 4700lm 37W

LED Anbauleuchte. MultiLumen, mit einstellbarer Lichtleistung, im Auslieferungszustand ist der Maximalwert eingestellt. Gehäuse aus Stahlblech, weiß gepulvert. Sicherer Halt der Abdeckung durch Federverschluss.Mikroprismatische Abdeckung mit einer Blendungsbewertung von UGR19, für den Einsatz in Büro- und Geschäftsräumen geeignet. Anschlussklemme mit Steckkontakt, Durchschleifen möglich. 2 Kabeleinführungen, rückseitig.

Lichtquelle: LED, nicht austauschbar
Dimmbarkeit: nicht dimmbar
Netzspannung: 220-240V/50-60Hz
Spannungsart: AC/DC
Anschlussleistung min.: 22 W
Anschlussleistung max.: 37 W
Leuchtenlichtstrom min.: 2900 lm
Leuchtenlichtstrom max.: 4700 lm
Lichtausbeute min. Bestromung: 132 lm/W
Lichtausbeute max. Bestromung: 127 lm/W
Farbtemperatur max: 4000 K
Farbtoleranz (MacAdam): 3
Nennlebensdauer: 50000 h L80/B10
Schlagfestigkeit: IK02
Abmessung: Länge/Durchmesser 1250 mm, Breite 240 mm, Höhe 60 mm
Gewicht: 4,95 Kg

Artikelnummer 84485000