FLUOLITE

RKL-AQUA 2 ML BASIC 840 2800lm 22W

LED-Anbauleuchte rund mit opaler Abdeckung in erhöhter Schutzart, geeignet für feuchte Umgebungen. Mit einstellbarer Lichtleistung (MultiLumen), im Auslieferungszustand ist der Maximalwert eingestellt. Für die Montage an Decke oder Wand. Weißer Leuchtenkörper aus Polycarbonat (PC) mit Druckausgleichsstopfen. Bombierte, strukturierte Abdeckung aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA). Sicherer und stabiler Halt der Wanne/Abdeckung durch innenliegende Verschlusstechnik. 3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt, Durchschleifen möglich. 2 Kabeleinführungen. Zugelassen für den Einsatz in Innenbereichen und überdachten Außenbereich.

Lichtquelle: LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Dimmbarkeit: nicht dimmbar
Netzspannung: 220-240V/50-60Hz
Spannungsart: AC/DC
Anschlussleistung min.: 7 W
Anschlussleistung max.: 22 W
Leuchtenlichtstrom min.: 900 lm
Leuchtenlichtstrom max.: 2800 lm
Lichtausbeute min. Bestromung: 129 lm/W
Lichtausbeute max. Bestromung: 127 lm/W
Farbtemperatur max: 4000 K
Farbtoleranz (MacAdam): 3
Nennlebensdauer: 50000 h L80/B10
Schutzart: IP65
Schlagfestigkeit: IK02
Abmessung: Länge/Durchmesser 300 mm, Höhe 115 mm
Gewicht: 1 Kg

Artikelnummer 75181770