Leuchtenprogramm / Lichtbandleuchten und Lichtleisten / FLUOLITE

TRF LINE Schienenaufhänger für Kette   

Halteblech mit Haken, vernickelt. Werkzeuglos auf die Trageschiene aufzuklipsen. Zum Abhängen von TRF LINE Lichtsystemen. Inklusive eines montierten Schaukelhakens zum einhängen z.B. einer Knotenkette. Bei Lichtbandmontage werden, unter Berücksichtigung der Deckentraglast, je Lichtleiste 2 Befestiger benötigt 
Gewicht: 0,1 Kg

Artikelnummer 74149065