FLUOLITE

Aufbaurahmen FLAT-E 1200x300   

Aufbaurahmen für Einlegeleuchten, aus weißem Stahlblech. Leuchteneinbau längsseitig. Geeignet für LED-Paneelleuchten mit einem Rastermaß 1200x300mm max. Einbautiefe 60mm. 
Abmessung: Länge/Durchmesser 1202 mm, Breite 312 mm, Höhe 71 mm
Gewicht: 2,4 Kg

Artikelnummer 35975575