FLUOLITE / FLUOLITE / FLUOLITE

Wanne RKL-Z 3 opal   

Opale Wanne aus Acrylglas (PMMA), fein strukturiert. 
Schlagfestigkeit: IK02
Abmessung: Länge/Durchmesser 370 mm, Höhe 75 mm
Gewicht: 0,28 Kg

Artikelnummer 45620016