Leuchtenprogramm / Einbauleuchten / FLUOLITE

Modul 4 EL 1250 1L ws-ws DALI 840 6100lm 42W

LED Einlegeleuchte, dimmbar. Gehäuse aus weißem Stahlblech. Zurückversetzte Linsenoptik für eine besonders gute Entblendung. Für den Einbau in modulare Deckensysteme mit sichtbarer Tragschiene (Modul 625) und daher bevorzugter Einsatzbereich in Büro- und Geschäftsräumen. Blendungsbewertung für Bildschirm- und Büroarbeitsplätze: Bei einem Lichtstrom unter 5000lm UGR kleiner 16.

Lichtquelle: LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Dimmbarkeit: DALI
Netzspannung: 230V/50Hz
Spannungsart: AC
Anschlussleistung max.: 42 W
Leuchtenlichtstrom max.: 6100 lm
Lichtausbeute max. Bestromung: 145 lm/W
Farbtemperatur max: 4000 K
Farbtoleranz (MacAdam): 3
Nennlebensdauer: 50000 h L80/B50
Schutzart: IP20
Schlagfestigkeit: IK02
Abmessung: Länge/Durchmesser 1245 mm, Breite 310 mm, Höhe 25 mm
Gewicht: 2 Kg

Artikelnummer 87171020