Leuchtenprogramm / Hallenleuchten / FLUOLITE

HiLu 300 ML DALI 840 38500lm 200W

LED Hallenleuchte mit integriertem Versorgungsteil, dimmbar. Druckgußgehäuse aus Aluminium, schwarz beschichtet. Klare Abdeckung aus schlagfestem Polycarbonat (PC). Auch geeignet für Einsätze bei denen mit sehr niedrigen oder hohen Temperaturen zu rechnen ist. Inklusive Aufhängeöse und Anschlusskabel (ca. 1m).

Lichtquelle: LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Dimmbarkeit: DALI
Netzspannung: 220-240V/50-60Hz
Spannungsart: AC
Anschlussleistung max.: 200 W
Leuchtenlichtstrom max.: 38500 lm
Lichtausbeute max. Bestromung: 192 lm/W
Farbtemperatur max: 4000 K
Farbtoleranz (MacAdam): 5
Nennlebensdauer: 50000 h L80/B10
Schutzart: IP65
Schlagfestigkeit: IK08
Abmessung: Länge/Durchmesser 300 mm, Höhe 170 mm
Gewicht: 2,44 Kg

Artikelnummer 78275510