Leuchtenprogramm / Lichtbandleuchten und Lichtleisten / FLUOLITE

TRF LINE Abdeckung PVC 40cm   

Rückseitige PVC-Abdeckung der TRF-Lichtleiste. Zur Verwendung bei der Stoßverbindung von zwei TRF-Lichtleisten. 
Gewicht: 0,05 Kg

Artikelnummer 74149077