FLUOLITE / FLUOLITE / FLUOLITE

Wanne RKL 2 opal   

Opale Wanne aus Acrylglas (PMMA), fein strukturiert. 
Schlagfestigkeit: IK02
Abmessung: Länge/Durchmesser 300 mm, Höhe 105 mm
Gewicht: 0,175 Kg

Artikelnummer 45600026