FLUOLITE / FLUOLITE / FLUOLITE

Seilabhängesatz RKF-Z   

3-Punkt Seilabhängesatz, Drahtseil verzinkt. Passend für die Leuchtenserie RKF-Z. Stufenlose Höhenverstellung über den Drahtseilhalter. Seillänge ca. 220 cm. Inklusive Befestigungsmaterial. Max. Zugkraft 50Nm (5kg). 
Gewicht: 0,2 Kg

Artikelnummer 35974070