FLUOLITE / FLUOLITE / FLUOLITE

TRA-Tragschiene 58-3   

Trageschiene TRA aus profiliertem Stahlblech, weiß (nach RAL 9016). Länge 4595 mm. Individuell kürzbar. 
Abmessung: Länge/Durchmesser 4595 mm, Breite 65 mm, Höhe 30 mm
Gewicht: 3,4 Kg

Artikelnummer 36095040