Leuchtenprogramm / Lichtbandleuchten und Lichtleisten / FLUOLITE

TRF LINE Abdeckung PVC 20cm für Einspeisung   

Rückseitige PVC-Abdeckung der TRF-Lichtleiste. Zur Verwendung bei TRF-Lichtbändern am Anfagsmodul oder bei TRF-Einzelleuchten. Inklusive Bohrung und Durchgangstülle für eine rückseitige Zuleitung. 
Gewicht: 0,05 Kg

Artikelnummer 74149078