FLUOLITE / FLUOLITE / FLUOLITE

TRA-Leuchtenbefestiger-EPV   

Leuchtenbefestiger für TRA-Tragschienen. Aus verzinktem Stahlblech, außenliegend. Inklusive Befestigungsschraube M5x12, SK-Mutter, Dichtscheibe und Unterlegscheibe. 
Gewicht: 0,027 Kg

Artikelnummer 35950040