FLUOLITE

WEILER FL 4 MC DALI 840 4700lm 39W

Runde, flache Wand- und Deckenleuchte mit LED-Technik, dimmbar. Gehäuse aus profiliertem, weiß pulverbeschichtetem Stahlblech. Bombierte, glatte Abdeckung aus UV-beständigem PMMA (Acrylglas), opal. Mit einstellbarer Lichtfarbe (MultiColor, 3000K, 3500K, 4000K), im Auslieferungszustand ist die Lichtfarbe 4000K eingestellt. Praktische, integrierte, Bajonett-Verschlusstechnik, keine separaten Verschlüsse notwendig. 3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt, Durchschleifen möglich, 2 Kabeleinführungen. Geeignet für die Montage an Wand und Decke oder gependelt mit 3-Punkt-Seilabhängung. Zugelassen für den Einsatz in Innenbereichen.
Lichtquelle: LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Dimmbarkeit: DALI
Netzspannung: 220-240V/50-60Hz
Spannungsart: AC/DC
Anschlussleistung max.: 39 W
Leuchtenlichtstrom max.: 4700 lm
Lichtausbeute max. Bestromung: 121 lm/W
Farbtemperatur max: 4000 K
Farbtemperatur min: 3000 K
Farbtoleranz (MacAdam): 3
Nennlebensdauer: 50000 h L80/B10
Schutzart: IP40
Schlagfestigkeit: IK02
Abmessung: Länge/Durchmesser 464 mm, Höhe 120 mm
Gewicht: 1,7 Kg

Artikelnummer 76124000