FLUOLITE / FLUOLITE / FLUOLITE

Aufbaurahmen 1250x312 H48   

Aufbaurahmen für Einlegeleuchten, aus weißem Aluminiumprofil. Geeigent für LED-Paneelleuchten mit einem Rastermaß 1250x310 max. Einbautiefe 40mm. Leuchteneinschub längsseitig. 
Abmessung: Länge/Durchmesser 1251 mm, Breite 318 mm, Höhe 48 mm
Gewicht: 1,6 Kg

Artikelnummer 35975340