FLUOLITE / FLUOLITE / FLUOLITE

Aufbaurahmen 1200x300 H48   

Aufbaurahmen für Einlegeleuchten, aus weißem Aluminiumprofil. Geeigent für LED-Paneelleuchten mit einem Rastermaß 1200x300 max. Einbautiefe 40mm. Leuchteneinschub längsseitig. 
Abmessung: Länge/Durchmesser 1201 mm, Breite 303 mm, Höhe 48 mm
Gewicht: 1,5 Kg

Artikelnummer 35975440