FLUOLITE / FLUOLITE / FLUOLITE

TRX-TRA Deckenbefestiger   

Deckenbefestiger zur direkten Deckenmontage der TRX und der TRA-Trageschiene, einfach und Werkzeuglos auf die Trageschiene aufzuklipsen. Bei Lichtbandmontage wird alle 2,5m ein Deckenbefestiger benötigt. 
Gewicht: 0,02 Kg

Artikelnummer 74149031