FLUOLITE / FLUOLITE / FLUOLITE

Wanne RKL 4 opal   

Opale Wanne aus Acrylglas (PMMA), fein strukturiert. 
Schlagfestigkeit: IK02
Abmessung: Länge/Durchmesser 475 mm, Höhe 150 mm
Gewicht: 0,5 Kg

Artikelnummer 45640026