FLUOLITE / FLUOLITE / FLUOLITE

SG 1-58 mit je 2 Halterungen   

Drahtschutzgitter für 1-flammige Langfeldleuchten bis 1600mm Länge. Verzinkter Stahl, geschweißt, mit 2 Halterungen aus verzinktem Stahl. 
Abmessung: Länge/Durchmesser 1605 mm, Breite 130 mm, Höhe 150 mm
Gewicht: 1,6 Kg

Artikelnummer 36078002