FLUOLITE / FLUOLITE / FLUOLITE

Wanne RKF-Z 2 opal   

Opale Wanne aus Acrylglas (PMMA), fein strukturiert. 
Schlagfestigkeit: IK02
Abmessung: Länge/Durchmesser 290 mm, Höhe 70 mm
Gewicht: 0,175 Kg

Artikelnummer 45600316