Leuchtenprogramm / Decken- und Wandleuchten / FLUOLITE

QUADRO-LITE 300 BASIC OP 840 1100lm 9W

LED-Anbauleuchte. Geeignet als Hausnummernleuchte (Ziffern nicht im Lieferumfang). Eingebaute LED-Module sind austauschbar. Gehäuse Polycarbonat (PC), weiß, Wanne/Abdeckung aus Acrylglas (PMMA), opal. Kabeleinführung und Würgestopfen für Netzzuleitung auf der Rückseite. 3-polige Anschlussklemme innenliegend. Zugelassen für den Einsatz im Innenbereich oder überdachten Außenbereich, für Decken- und Wandmontage geeignet.

Lichtquelle: LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Dimmbarkeit: nicht dimmbar
Netzspannung: 230V/50Hz
Spannungsart: AC/DC
Anschlussleistung max.: 9 W
Leuchtenlichtstrom max.: 1100 lm
Lichtausbeute max. Bestromung: 122 lm/W
Farbtemperatur max: 4000 K
Nennlebensdauer: 50000 h L90/B10
Schutzart: IP65
Schlagfestigkeit: IK02
Abmessung: Länge/Durchmesser 300 mm, Breite 300 mm, Höhe 90 mm
Gewicht: 1,8 Kg

Artikelnummer 65815112