Leuchtenprogramm / Anbauleuchten / FLUOLITE

QUADRA-P LED 1500 840 6700lm 60W

LED Raster-Anbauleuchte. Stabiler Leuchtenkörper aus Stahlblech weiß, niedrige, zeitlose Bauform. Doppel-Parabol-Raster aus hochglanzpoliertem Aluminium, reduziert Blendungen, UGR&lt;19, so dass an Arbeitsplätzen mit PC-Bildschirmen in Büros, Geschäfts- oder Gesellschaftsräumen für optimale Beleuchtung gesorgt ist. Geeignet zur Montage direkt an der Decke. Zugelassen für den Einsatz in Innenbereichen. Integrierte LED Leuchtmittel sind in der Leuchte nicht austauschbar.

Lichtquelle: LED, nicht austauschbar
Dimmbarkeit: nicht dimmbar
Netzspannung: 230V/50Hz
Spannungsart: AC
Anschlussleistung max.: 60 W
Leuchtenlichtstrom max.: 6700 lm
Lichtausbeute max. Bestromung: 112 lm/W
Farbtemperatur max: 4000 K
Farbtoleranz (MacAdam): 3
Nennlebensdauer: 50000 h L80/B10
Schutzart: IP20
Abmessung: Länge/Durchmesser 1500 mm, Breite 300 mm, Höhe 65 mm
Gewicht: 4,9 Kg

Artikelnummer 88030065