Leuchtenprogramm / Decken- und Wandleuchten / FLUOLITE

QUADRO-LITE 200 HSL ML OP 827 600lm 6W

LED-Hausnummernleuchte inklusive beigelegtem Ziffernsatz. Einstellbare Lichtleistung (MultiLumen, im Auslieferungszustand ist der Minimalwert eingestellt) und eingebauter Dämmerungsschalter (Schaltschwelle: unter 30 lux ein, über 80 lux aus). Gehäuse Polycarbonat (PC), weiß, Wanne/Abdeckung aus Acrylglas (PMMA), opal. Kabeleinführung und Würgestopfen für Netzzuleitung auf der Rückseite. 3-polige Anschlussklemme innenliegend. Zugelassen für den Einsatz im Innenbereich oder überdachten Außenbereich.

Lichtquelle: LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Dimmbarkeit: nicht dimmbar
Netzspannung: 230V/50Hz
Spannungsart: AC/DC
Anschlussleistung min.: 1 W
Anschlussleistung max.: 6 W
Leuchtenlichtstrom min.: 100 lm
Leuchtenlichtstrom max.: 600 lm
Lichtausbeute min. Bestromung: 100 lm/W
Lichtausbeute max. Bestromung: 100 lm/W
Farbtemperatur max: 2700 K
Nennlebensdauer: 50000 h L90/B10
Schutzart: IP65
Schlagfestigkeit: IK02
Abmessung: Länge/Durchmesser 200 mm, Breite 200 mm, Höhe 60 mm
Gewicht: 0,7 Kg

Artikelnummer 65814900