FLUOLITE

TRA-Verbindungsleitung 1530mm   

Verbindungsleitung für TRA-Lens Lichtbandsystem, 5x2,5 qmm. Länge 1530mm Stecker und Buchse, 5-Polig.
 
Gewicht: 0,5 Kg

Artikelnummer 30030040