FLUOLITE

InAct BP 1224-2 mp DALI 840 11500lm 92W

LED Hallenleuchte inklusive Versorgungsteil, dimmbar. Stahlblechgehäuse, weiß beschichtet. Mikroprismatische Abdeckung aus hoch schlagfestem Polycarbonat (PC), ballwurfsicher. Dadurch besonders geeignet für Einsätze in Sport- und Mehrzweckhallen. Im Lieferumfang enthalten sind Aufhängeösen, Anschlusskabel (ca. 30cm) mit montiertem Anschlussstecker und beigelegter Anschlussbuchse.
Lichtquelle: LED, nicht austauschbar
Dimmbarkeit: DALI
Netzspannung: 220-240V/50-60Hz
Spannungsart: AC
Anschlussleistung max.: 92 W
Leuchtenlichtstrom max.: 11500 lm
Lichtausbeute max. Bestromung: 125 lm/W
Farbtemperatur: 4000 K
Farbtoleranz (MacAdam): 3
Nennlebensdauer: 80000 h L80/B50
Schutzart: IP65
Schlagfestigkeit: IK10
Abmessung: Länge/Durchmesser 1224 mm, Breite 197 mm, Höhe 120 mm
Gewicht: 7 Kg

Artikelnummer 87175000