Leuchtenprogramm / Decken- und Wandleuchten / FLUOLITE

QUADRO-LITE 200 BASIC OP 840 500lm 6W

LED-Anbauleuchte. Geeignet als Hausnummernleuchte (Ziffern nicht im Lieferumfang). Eingebaute LED-Module sind austauschbar. Gehäuse Polycarbonat (PC), weiß, Wanne/Abdeckung aus Acrylglas (PMMA), opal. Kabeleinführung und Würgestopfen für Netzzuleitung auf der Rückseite. 3-polige Anschlussklemme innenliegend. Zugelassen für den Einsatz im Innenbereich oder überdachten Außenbereich, für Decken- und Wandmontage geeignet.

Lichtquelle: LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Dimmbarkeit: nicht dimmbar
Netzspannung: 230V/50Hz
Spannungsart: AC
Anschlussleistung max.: 6 W
Leuchtenlichtstrom max.: 500 lm
Lichtausbeute max. Bestromung: 83 lm/W
Farbtemperatur max: 4000 K
Nennlebensdauer: 50000 h L70/B50
Schutzart: IP65
Schlagfestigkeit: IK02
Abmessung: Länge/Durchmesser 200 mm, Breite 200 mm, Höhe 60 mm
Gewicht: 0,6 Kg

Artikelnummer 65814812